Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 1 марта 2018 г. N 50192

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2017 г. N 883н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ

НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ,

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ И В КАРТОГРАФИЧЕСКОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ (ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ)

В соответствии с [подпунктом 5.2.31](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FE7519A2E97B89ED96528538D779839BFBE959655909BEC0uFn3E) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2017, N 28, ст. 4167), приказываю:

1. Утвердить Типовые [нормы](#P36) бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на геологических, топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом производстве (занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 28 декабря 2017 г. N 883н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ

НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ,

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ И В КАРТОГРАФИЧЕСКОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ (ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ) [<1>](#P4470)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессии (должности) | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты [<2>](#P4471) | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| I. Общие профессии (должности) | | | | | | | |
| 1. | Бурильщик капитального ремонта скважин;  помощник бурильщика капитального ремонта скважин | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений | до износа | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| При выполнении работ с кислотой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от кислот, или | 1 шт. | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 2. | Ведущий инженер по буровзрывным работам;  ведущий инженер отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;  ведущий специалист;  главный инженер;  главный энергетик;  главный механик;  директор по экономике;  директор по финансам;  директор по безопасности;  заместитель начальника отдела материально-технического снабжения;  заместитель главного бухгалтера;  заместитель начальника по режиму и контролю;  заместитель управляющего директора по оптимизации и повышению эффективности производства;  инженер по охране окружающей среды;  инженер по проектно-сметной работе;  инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;  инженер по эксплуатации;  начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;  начальник производственно-технического отдела;  начальник отдела материально-технического снабжения;  начальник управления транспорта и перевозок;  начальник транспортного цеха;  начальник отдела по экономической безопасности;  начальник отдела по режиму и контролю;  помощник управляющего директора по социальным вопросам;  старший механик;  управляющий директор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 3 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 3 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 3 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 3. | Вице-президент;  директор департамента;  исполнительный вице-президент;  президент | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | 1 шт. | | | | |
| Щиток защитный лицевой | 1 шт. | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 4. | Водитель автомобиля | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара на 2 года | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| При управлении специальным автомобилем, автокраном и тягачом: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Водителям автомобилей, работающих на этилированном бензине, дополнительно: |  | | | | |
| Фартук специальный | дежурный | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 5. | Геолог, инженер, инженер (специалист) по охране труда (постоянно осуществляющие контроль за опасным производственным объектом, занятые в цехах, на участках);  заместитель начальника цеха;  мастер по опробованию (испытанию) скважин;  мастер по сложным работам в бурении скважин;  производитель работ (прораб) по вышкостроению;  ведущий механик по ремонту оборудования;  начальник буровой;  механик (ведущий) по буровым работам;  главный инженер участка | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон), или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 6. | Главный инженер;  главный механик;  директор;  инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;  инженер службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;  инженер-эколог;  начальник конструкторского отдела;  начальник отдела материально-технического снабжения;  начальник отдела наладки, сервиса и сопровождения;  начальник производственно-технического отдела;  начальник хозяйственного отдела;  начальник энергоучастка | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 3 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 3 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 3 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 7. | Главный специалист департамента по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды;  заместитель руководителя департамента по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды;  руководитель департамента по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 8. | Дежурный по общежитию;  заведующая общежитием | Халат рабочий или | 1 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 9. | Диспетчер по автомобильному транспорту | При работе на наружных постах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 10. | Зачистчик по удалению заусенцев на деталях | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Фартук специальный | до износа | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 11. | Инженер по подготовке производства;  заведующий лабораторией;  инженер по буровым и тампонажным (глинистым) растворам | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Халат рабочий или | 1 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 12. | Инженер-химик | Костюм для защиты от механических воздействий, воды и щелочей или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от кислот, или | 1 шт. | | | | |
| Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ, или | 1 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли или | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 12 пар | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| 13. | Кузнец на молотах и прессах;  кузнец ручной ковки | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 1 шт. | | | | |
| Фартук специальный | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Перчатки для защиты от повышенных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 14. | Мастер ремонтно-механической мастерской;  мастер энергоучастка | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 15. | Машинист крана автомобильного | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 16. | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 17. | Машинист подъемника | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 2 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 18. | Начальник административно-хозяйственного отдела | При посещении рабочих площадок, цехов: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 3 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 3 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 3 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 19. | Распределитель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Фартук специальный | до износа | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 20. | Слесарь по ремонту двигателей;  слесарь по ремонту агрегатов технологических установок;  слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 21. | Слесарь по ремонту и обслуживанию сантехнического оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 22. | Слесарь по ремонту технологического оборудования;  слесарь по ремонту агрегатов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 23. | Слесарь по топливной аппаратуре | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Фартук специальный | 2 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 24. | Фельдшер | Халат рабочий или | 2 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 2 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| 25. | Электромонтажник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| При выполнении работ на высоте дополнительно: |  | | | | |
| Пояс предохранительный | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| II. Сезонные и круглогодичные геолого-разведочные, геолого-съемочные, поисковые, гидрогеологические, инженерно-геологические, топографо-геодезические, аэрогеологические, геофизические, изыскательские, землеустроительные и другие работы в полевых условиях - в отрядах, партиях, нефтеразведках, экспедициях и геоконторах, включая отряды, партии и экспедиции научно-исследовательских институтов и изыскательских организаций | | | | | | | |
| 26. | Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море;  дизелист плавучего бурильного агрегата в море;  машинист буровых установок на нефть и газ, занятый на плавучем бурильном агрегате;  помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 27. | Бурильщик шпуров | На подземных работах:  на сухих работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара на 1,5 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара на 1,5 года | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
|  |  | Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| на мокрых работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 2 пары | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 пары | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
|  |  | На поверхностных работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| При работе с электросверлом дополнительно: |  | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 28. | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;  помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;  машинист буровой установки, занятый на структурно-поисковом бурении;  машинист буровых установок на нефть и газ;  моторист буровой установки;  помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;  электромонтер по обслуживанию буровых, занятый в составе буровой бригады при электробурении | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений | до износа | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | до износа | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | до износа | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | до износа | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | до износа | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 29. | Вальщик леса;  раскряжевщик;  лесоруб | Комплект защитный для работы при использовании ручных цепных пил: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от вибраций | 2 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | 1 пара на 2 года | | | | |
| 30. | Ведущий геофизик;  геофизик;  заместитель начальника партии;  инженер буровых работ;  инженер взрывных работ;  инженер по комплектации;  инженер (специалист) по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды;  комендант лагеря;  механик;  начальник буровзрывного отряда;  начальник отряда невзрывных источников;  начальник партии;  начальник сейсморазведочного отряда;  начальник топогеодезического отряда;  специалист (бухгалтер);  старший механик;  техник-геофизик;  технический руководитель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | 1 пара на 2 года | | | | |
| 31. | Взрывник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 32. | Водитель автомобиля | При обслуживании спецмашин и других автомобилей (кроме легковых) в экспедиции, партии, отряде и геоконторе: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 33. | Водитель вездехода | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от вибраций | до износа | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 34. | Водитель мототранспортных средств | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Шлем защитный | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 35. | Возчик | При работе в экспедиции, партии и отряде: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | дежурный | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | дежурный | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | дежурное | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | дежурное | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара на 1,5 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара на 1,5 года | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 36. | Вышкомонтажник;  вышкомонтажник-электромонтер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| При выполнении работ на высоте дополнительно: |  | | | | |
| Пояс предохранительный | до износа | | | | |
| При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги: |  | | | | |
| Одежда специальная для защиты от теплового воздействия электродуги | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Белье нательное термостойкое от теплового воздействия электрической дуги | 2 комплекта | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур | 1 пара | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Подшлемник термостойкий от теплового воздействия электрической дуги | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 37. | Вышкомонтажник-сварщик | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли или | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Перчатки для защиты от повышенных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Щиток защитный лицевой | дежурный | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| При выполнении работ на высоте дополнительно: |  | | | | |
| Пояс предохранительный | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 38. | Гелиотропист;  замерщик на топографо-геодезических маркшейдерских работах;  монтажник геодезических знаков;  рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах;  рабочий на геофизических работах;  рабочий на гидрогеологических работах;  радиометрист;  реперщик | При работе в полевых отрядах, партиях и экспедициях: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 39. | Геодезист;  топограф | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| При работе в заболоченной местности дополнительно: |  | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли или | 1 пара на 2 года | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара на 2 года | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 40. | Гидромониторщик;  горнорабочий россыпных месторождений | Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 41. | Горнорабочий;  горнорабочий подземный;  мастер (горный) | При выполнении горно-разведочных работ: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара на 9 месяцев | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара на 9 месяцев | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На подземных работах:  на сухих работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
|  |  | Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| на мокрых работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
|  |  | Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 2 пары | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 пары | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| При проходке стволов шахт, шурфов и околоствольных выработок дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года | | | | |
| На работах в канавах и траншеях: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| 42. | Грохотовщик;  дробильщик;  загрузчик;  сепараторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На подземных работах дополнительно: |  | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 43. | Дорожно-путевой рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 1 пара | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 1 пара | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 1 пара | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 44. | Заведующий складом взрывчатых веществ;  раздатчик взрывчатых веществ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 2 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 2 пары | | | | |
| 45. | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах;  рабочий на геофизических работах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 18 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 18 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 18 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 46. | Каротажник;  каюр;  машинист каротажной станции;  машинист подъемника каротажной станции;  моторист самоходной каротажной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 47. | Кладовщик горюче-смазочных материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара на 2 года | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| 48. | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий;  опрессовщик труб;  установщик бурильных замков | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 49. | Концентраторщик;  промывальщик геологических проб | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 50. | Крепильщик | На работе в подземных выработках: |  | | | | |
| на сухих работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| на мокрых работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 2 пары | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 пары | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 51. | Лаборант-коллектор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 52. | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На подземных работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 2 пары | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 пары | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 53. | Машинист буровой установки;  помощник машиниста буровой установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Наушники противошумные или | до износа | | | | |
| Вкладыши противошумные (беруши) | до износа | | | | |
| На подземных работах дополнительно: |  | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 12 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 12 пар | | | | |
| 54. | Машинист грейдера прицепного | При работе в экспедиции, партии и отряде: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 55. | Машинист (оператор) установки возбуждения сейсмических сигналов;  оператор передвижной сейсмической установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Фартук специальный | до износа | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 56. | Машинист подъемника каротажной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара на 1,5 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара на 1,5 года | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 57. | Машинист по цементажу скважин;  машинист подъемника по опробованию скважин;  машинист электростанции передвижной;  моторист цементировочного агрегата;  моторист цементопескосмесительного агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| При работе с кислотой дополнительно: |  | | | | |
| Фартук специальный | дежурный | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 58. | Машинист электровоза;  машинист паровой машины и локомобиля;  машинист подъемной машины | На подземных работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На поверхностных работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 8 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 8 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 8 пар | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 59. | Медицинский работник;  фельдшер | Халат рабочий или | 2 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 2 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Очки защитные или | 1 шт. | | | | |
| Щиток защитный лицевой | 1 шт. | | | | |
| 60. | Наладчик геофизической аппаратуры | При работе на геофизических исследованиях в скважинах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| При постоянной занятости в помещениях: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 61. | Оператор по цементажу скважин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 62. | Приготовитель бурового раствора | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Фартук специальный | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | 1 шт. | | | | |
| Щиток защитный лицевой | 1 шт. | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 63. | Проводник на геологических поисках и съемке | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 64. | Проходчик | На подземных работах: |  | | | | |
| на сухих работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
|  |  | Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| на мокрых работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 2 пары | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 пары | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| На работах в канавах и траншеях: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
|  |  | Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| При выполнении работ на породопогрузочной машине: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
|  |  | Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| При проходке горных выработок: |  | | | | |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 8 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 8 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 8 пар | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| 65. | Радиооператор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 66. | Слесарь по обслуживанию буровых | На подземных горных работах: |  | | | | |
| Костюм шахтерский для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На поверхностных горных работах: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 67. | Стволовой | При выполнении горно-разведочных работ: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 68. | Электромонтер по обслуживанию буровых | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На подземных работах дополнительно: |  | | | | |
| Аппарат изолирующий на химически связанном кислороде (самоспасатель) | 1 шт. на 5 лет | | | | |
| При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги: |  | | | | |
| Одежда специальная для защиты от теплового воздействия электродуги | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Белье нательное термостойкое от теплового воздействия электрической дуги | 2 комплекта | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур | 1 пара | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 3 года | | | | |
| Подшлемник термостойкий от теплового воздействия электрической дуги | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| 69. | Электромонтер связи | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| III. Сезонные геолого-съемочные, поисковые, гидрогеологические, инженерно-геологические, топографо-геодезические, аэрологические, геофизические землеустроительные и другие сезонные работы в полевых условиях - в отрядах, партиях, нефтеразведках и экспедициях, включая отряды, партии и экспедиции научно-исследовательских институтов и изыскательских организаций | | | | | | | |
| 70. | Астроном;  геоботаник;  географ;  главный геолог;  главный геофизик;  главный гидрогеолог;  главный гидролог;  главный инженер;  начальник экспедиции и его заместители;  почвовед;  технический руководитель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| 71. | Аэролог (ведущий);  аэрофотогеодезист (ведущий);  геофизик (ведущий);  гидрогеолог (ведущий);  гидрограф (ведущий);  инженер по землеустройству (ведущий);  мастер (ведущий);  механик (ведущий);  коллектор (ведущий);  начальник нефтегазоразведки;  начальник отряда;  начальник партии;  производитель работ (ведущий);  топограф (ведущий);  энергетик (ведущий);  инженеры и техники всех специальностей, занятые непосредственно на полевых работах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| IV. Круглогодичные геолого-разведочные гидрогеологические, инженерно-геологические, геофизические, топографо-геодезические и изыскательские работы в полевых условиях в отрядах, партиях, конторах, экспедициях и на гидрогеологических оползневых станциях | | | | | | | |
| 72. | Географ;  гидролог;  главный геолог;  главный геофизик;  главный гидрогеолог;  главный инженер;  начальник обогатительной установки;  начальник отряда;  начальник партии, конторы, экспедиции и его заместители | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| 73. | Геодезист (ведущий);  геолог (ведущий);  геофизик (ведущий);  гидрогеолог (ведущий);  гидрограф (ведущий);  коллектор (ведущий);  маркшейдер (ведущий);  мастер буровой (ведущий);  помощник мастера буровой;  механик (ведущий);  производитель работ;  энергетик (ведущий);  топограф (ведущий);  мастер погрузочно-разгрузочных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 6 пар | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 6 пар | | | | |
| V. Топографо-геодезические и геологические экспедиции, партии и отряды, выполняющие работы в арктических и антарктических районах | | | | | | | |
| 74. | Работники, занятые на полевых работах в Арктических и Антарктических районах | Дополнительно (если настоящими Нормами не предусмотрена их выдача): |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 4 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 4 года | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | 1 пара на 2 года | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 1 пара | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар | | | | |
| На мокрых участках дополнительно: |  | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | дежурные | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| VI. Полевые топографо-геодезические и геологические работы на континентальном шельфе морей и морские гравиметрические работы | | | | | | | |
| N п/п | Наименование профессии (должности) | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Сроки носки по морским районам (в годах) [<3>](#P4472) | | | | |
| I | II | III | IV | V |
| 75. | Работники экспедиций, партий и отрядов, непосредственно занятые на полевых геологических работах, топографо-геодезических работах по картографированию континентального шельфа морей и морским гравиметрическим съемкам | Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Для морских сейсмопартий дополнительно | | | | | | | |
| N п/п | Наименование профессии (должности) | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Нормы выдачи на год (количество единиц или комплектов) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 76. | Второй механик научно-исследовательской сейсмопартии;  механик;  механик по лодочным моторам;  старший механик научно-исследовательской сейсмопартии | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| 77. | Геодезист занятый на гидрографических работах;  геодезист;  гидрограф;  топограф | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 2 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 2 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 2 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | 2 пары | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| При работах в зимнее время на воде дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. | | | | |
| 78. | Геофизик (ведущий);  геофизик-оператор;  главный гидрограф;  заместитель начальника партии по безопасности;  инженер (специалист) по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды;  инженер-механик;  инженер-электроник;  капитан научно-исследовательской сейсмопартии;  медицинский работник (фельдшер);  начальник сейсморазведочной партии;  старший помощник капитана научно-исследовательской сейсмопартии;  техник-геофизик;  технический руководитель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли, или | 1 шт. | | | | |
| Халат рабочий, или | 2 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 2 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Каска защитная или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Каскетка защитная | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| 79. | Матрос научно-исследовательской сейсмопартии | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Пальто для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам | | | | |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары | | | | |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары | | | | |
| 80. | Наладчик геофизической аппаратуры;  рабочий на геофизических работах;  судоводитель маломерного судна | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 2 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 2 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 2 шт. | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | 2 пары | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 24 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 24 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 24 пары | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| На наружных работах в осенне-весенний период дополнительно: |  | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | 1 пара | | | | |
| При работе зимой на воде дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | 1 шт. | | | | |
| VII. Камеральные топографо-геодезические работы и картографическое производство | | | | | | | |
| 81. | Копировщик фильмовых материалов;  гальванотипист;  фотолаборант | При занятости на копировании фотоснимков: |  | | | | |
| Халат рабочий или | 1 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | до износа | | | | |
| 82. | Лаборант-сенситометрист | Халат рабочий или | 1 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | до износа | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| 83. | Монтажник позитива | Халат рабочий или | 1 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 2 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 2 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 2 пары | | | | |
| 84. | Работники, занятые вычерчиванием и гравированием на пластиках топографических, географических, геологических, морских и специальных планов и карт | Халат рабочий или | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| 85. | Работники, непосредственно занятые на обработке топографо-геодезических материалов на фотограмметрических приборах | Халат рабочий или | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| 86. | Рабочий | Занятый обработкой пленки (на процессах печати, проявки, контроля, реставрации и подготовки к ним): |  | | | | |
| Халат рабочий или | 1 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. | | | | |
| Фартук специальный | дежурный | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные, или | 6 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| 87. | Руководители и специалисты, занятые хранением, подготовкой и выдачей топографогеодезических материалов | Халат рабочий или | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. на 1,5 года | | | | |
| 88. | Составитель химических растворов;  электролизерщик, занятый регенерацией серебра | Халат рабочий или | 1 шт. | | | | |
| Халат специального назначения | 1 шт. | | | | |
| Фартук специальный | дежурный | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | 6 пар | | | | |
| Очки защитные или | до износа | | | | |
| Щиток защитный лицевой | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа | | | | |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа | | | | |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью | до износа | | | | |
| 89. | Техник, лаборант, приемщик приборов и механик-юстировщик, работающие в стационарных и передвижных лабораториях: электроизмерительных, приемки приборов | Халат рабочий или | дежурный | | | | |
| Халат специального назначения | дежурный | | | | |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) или | 1 пара | | | | |
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 пара | | | | |
| При работе с кислотами и щелочами дополнительно: |  | | | | |
| Костюм для защиты от механических воздействий, воды и щелочей или | дежурный | | | | |
| Костюм для защиты от кислот, или | дежурный | | | | |
| Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ | дежурная | | | | |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (перчатки) | дежурные | | | | |
| При работе по проверке приборов высокой частоты дополнительно: |  | | | | |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная | | | | |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная | | | | |
| Перчатки специальные диэлектрические | до износа | | | | |
| Технику, занятому копированием фотоснимков: |  | | | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. | | | | |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. | | | | |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. | | | | |
| Рукавицы швейные защитные или | 2 пары | | | | |
| Перчатки швейные защитные, или | 2 пары | | | | |
| Изделия трикотажные перчаточные | 2 пары | | | | |

--------------------------------

<1> Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с Межотраслевыми [правилами](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7B15A6EF7189ED96528538D779839BFBE959655909BEC5uFn9E) обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 г., регистрационный N 14742), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2010 г., регистрационный N 16530), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284) и от 12 января 2015 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный N 35962).

<2> Технический [регламент](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FE7512ACE27D89ED96528538D779839BFBE959655909BEC6uFnDE) Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (утвержден решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878) с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 ноября 2012 г. N 221.

<3> Морские районы указаны в соответствии с [разделом X](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7A13A1E97E89ED96528538D779839BFBE959655909B9C1uFnFE) приложения N 3 к приказу Минздравсоцразвития России от 22 июня 2009 г. N 357н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2009 г., регистрационный N 14683) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284).

Примечание к настоящим Типовым нормам.

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от отнесения к соответствующим климатическим поясам согласно прилагаемому перечню:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) | | | | |
| I | II | III | IV | Особый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Комбинезон для защиты от пониженных температур | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |